**Znak sprawy: ZP/BZLR/0026/2024 *Załącznik nr 3A do ZO***

***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2024***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakup i dostawa mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 17 części:**

**Część I zamówienia – ZABUDOWA MEBLOWA TYPU LABORATORYJNEGO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Zabudowa meblowa typu laboratoryjnego do gabinetu zabiegowego** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: ………………………………………………………. | | |
| Meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. | **TAK** |  |
| Konstrukcja nośna szkieletowa w całości wykonana z zamkniętych profili aluminiowych | **TAK** |  |
| Każdy mebel w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu | **TAK** |  |
| Szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS lub równoważne (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych) | **TAK** |  |
| Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie | **TAK** |  |
| Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm | **TAK** |  |
| Konstrukcja odporna na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | **TAK** |  |
| **Wypełnienie konstrukcji z płyt laminowanych o gr. 18mm, w klasie higieny E1** | **TAK** |  |
| **Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń** | **TAK** |  |
| **Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty** | **TAK** |  |
| **Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami** | **TAK** |  |
| **Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników** | **TAK** |  |
| **Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie** | **TAK** |  |
| **Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. W meblach zastosować szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice. Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości 16 mm. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Wysokość szuflad dostosowana do wysokości frontów.** | **TAK** |  |
| **Półki płycinowe, ze skokową regulacją wysokości (max. co 50 mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone: na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych, malowanych proszkowo, zabezpieczonych lakierem, w kolorze alu. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Grubość półek płycinowych 18 mm.** | **TAK** |  |
| **Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania.** | **TAK** |  |
| **Blaty robocze o grubości min. 19 mm z materiału mineralno-akrylowego, nieporowatego, jednorodnego powierzchniowo, odpornego na szorowanie i środki dezynfekujące, odpornego na działanie promieni UV.** | **TAK** |  |
| **Szafka pod istniejący już zlewozmywak (zgodnie z wymiarami na rysunku)** | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące | **TAK** |  |
| Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest PZH | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **2.** | **Biurko – 1 sztuka** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: …………………………………………………………. | | |
| **Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.** | **TAK** |  |
| **Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych spełniające wymogi w klasie higieny E1.** | **TAK** |  |
| **Blat roboczy wykonany z płyty melaninowej o grubości min. 28 mm, obrzeża wykończone PCV 2mm w kolorze blatu. Należy wykonać 1 przepust kablowy o średnicy 88mm.głębokość blaty ok 670mm. Pod blatem jeden wysuwany blat na klawiaturę, mocowane na prowadnicach rolkowych o wysuwie 80%. Po bokach biurka należy wykonać zestaw szuflad o zróżnicowanej wysokości zamykanych na centralny zamek systemowy.** | **TAK** |  |
| **Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.** | **TAK** |  |
| **Biurko należy wycenić uwzględniając załącznik rysunkowy. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.**  **Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.** | **TAK** |  |
| **Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów.** | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesięcy | **TAK** |  |
| Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*