**Znak sprawy: ZP/BZLR/0015/2025 *Załącznik nr 3C do ZO***

 ***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2025***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakupu, dostawy i montażu sprzętu kuchennego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem
na 5 części:**

**Część III – SZAFA CHŁODNICZA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Szafa chłodnicza – 1 sztuka** | Producent:……………………………………………………………..Nazwa:…………………………………………………………………Typ:……………………………………………………………………Rok produkcji: ………………………………………………………. |
| Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 80 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC | **TAK** |  |
| Drzwi uchylne, nieprzeszklone ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem, wyposażone w zamek | **TAK** |  |
| Drzwi otwierające się maksymalnie na 120° i zamykające automatycznie poniżej kąta 90° | **TAK** |  |
| Dwustronne zawiasy pozwalające na łatwą zmianę kierunku otwierania drzwi i dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia | **TAK** |  |
| Ilość drzwi: 1 | **TAK** |  |
| Wymiarydługość: 693 mm (±1%)szerokość: 875 mm (±1%)wysokość: 2119 mm (±1%) | **TAK** |  |
| Pojemność: 700 l (±1%) | **TAK** |  |
| Temperatura min.: -2°CTemperatura maks. 8°C | **TAK** |  |
| **Materiał wykonania: stal nierdzewna, kolor typu inox** | **TAK** |  |
| Kontroler z dużym ekranem dotykowym i łatwą regulacją parametrów, moduł oszczędzania energii oraz system alarmowy typu HACCP | **TAK** |  |
| Światło LED o niskim poborze energii do podświetlenia zawartości wnętrza szafy | **TAK** |  |
| Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną | **TAK** |  |
| Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłączający wentylator w momencie otwarcia drzwi | **TAK** |  |
| Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniające łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegające gromadzeniu się brudu | **TAK** |  |
| Dno wykonane z tłoczonego pojedynczego arkusza blachy z otworem spustowym w dolnym panelu zapewniające łatwe utrzymanie czystości | **TAK** |  |
| Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymująca maksymalną higienę oraz zapewniająca odpowiednie właściwości izolacyjne | **TAK** |  |
| Półki rusztowe powlekane powłoką epoksydową pozwalające na przechowywanie różnorodnych opakowań; maks. ładowność do 40 kg ±1% | **TAK** |  |
| Wytłaczane prowadnice z zaokrąglonymi krawędziami zapewniające łatwiejsze czyszczenie | **TAK** |  |
| Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 95 mm do 115 mm ±1%, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem | **TAK** |  |
| Wyposażone w 3 półki epoksydowe GN 2/1 na każde duże drzwi | **TAK** |  |
| Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 | **TAK** |  |
| Aby zwiększyć pojemność urządzenia: możliwość regulacji ustawienia półek na 24 poziomach (odstęp między półkami: 55 mm ±1%) | **TAK** |  |
| Czynnik chłodniczy: R600a Hydrocarbon (HC) **lub równoważne** | **TAK** |  |
| Automatyczne odparowanie skroplin | **TAK** |  |
| Gorący gaz z kompresora, który używany jest do automatycznego odparowania skroplin | **TAK** |  |
| Brak konieczności montażu dodatkowych elementów grzewczych | **TAK** |  |
| Zakres temperatury pracy od -2ºC do +8ºC w V klasie klimatycznej | **TAK** |  |
| Zasilanie: 230 V 1+N – 50 Hz | **TAK** |  |
| Roczne zużycie energii: max. 333 kWh | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** |
| Gwarancja: min. 24 miesiące (wpisać ilość miesięcy) | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest PZH | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

 *Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

 *uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*