**Znak sprawy: ZP/BZLR/0015/2025 *Załącznik nr 3D do ZO***

***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2025***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakupu, dostawy i montażu sprzętu kuchennego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem  
na 5 części:**

**Część IV – KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Kocioł warzelny gazowy – 1 sztuka** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: ………………………………………………………. | | |
| Kocioł warzelny gazowy wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304 **lub równoważne** | **TAK** |  |
| Wymiary:  długość: 1050 mm (±1%)  szerokość: 1300 mm (±1%)  wysokość: 900 mm (±1%) | **TAK** |  |
| Pojemność: 150 l (±1%) | **TAK** |  |
| Średnica zbiornika warzelnego: 684 mm (±1%) | **TAK** |  |
| **Wyprofilowane dno zbiornika warzelnego z pochyleniem w kierunku otworu spustowego ułatwiające zlewanie zawartości i całkowite opróżnienie zbiornika** | **TAK** |  |
| Nowoczesna konstrukcja ogrzewacza kotła pozwalająca na napełnienie go optymalnie małą ilością wody, co pozwala na skrócenie czasu nagrzewania zbiornika warzelnego | **TAK** |  |
| Odpowiednio wyprofilowana lekka pokrywa z wysokim obrzeżem i fartuchem zapobiegającym wylewaniu się skroplin na płytę górną kotła | **TAK** |  |
| Uchwyt pokrywy usytuowany w wygodnym miejscu ułatwiający obsługę | **TAK** |  |
| System z przeciwwagą zapewniający utrzymanie otwartej pokrywy w każdym położeniu | **TAK** |  |
| Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników | **TAK** |  |
| Zapalanie generatorem wysokonapięciowym | **TAK** |  |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | **TAK** |  |
| **Regulator zapewniający ciągłą regulacje temperatury w zbiorniku warzelnym** | **TAK** |  |
| **Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej** | **TAK** |  |
| Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną | **TAK** |  |
| Elektroniczny system kontroli automatycznie wyłączający kocioł w przypadku zbyt niskiego poziomu wody w ogrzewaczu, sygnalizujący konieczność uzupełnienia wody oraz gotowość kotła do pracy | **TAK** |  |
| Przyłącze oraz zawór wody zimnej | **TAK** |  |
| Możliwość łatwego montażu pod wyciągiem miejscowym, z okapem odprowadzającym spaliny na zewnątrz pomieszczenia | **TAK** |  |
| Przystosowanie do zasilania gazem ziemnym E | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące (wpisać ilość miesięcy) | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest PZH | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*