Znak sprawy: ZP/BZLR/0035/2026       		           		         Załącznik nr 3 do ZO
 stanowiący załącznik nr … 
do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy, demontażu istniejącego urządzenia oraz montażu fabrycznie nowego podnośnika elektrycznego w ramach zadania pn: „Modernizacja i dostosowanie do standardów architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami schodów wejściowych wraz 
z urządzeniem zewnętrznym do przemieszczania pacjentów do Izby Przyjęć dla Dorosłych przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze 
w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu”.

	Lp..
	Asortyment
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagany parametr
	Potwierdzenia spełnienia parametru

	1.
	Podnośnik
elektryczny 
dla osób z niepełnosprawno-ściami (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) - zewnętrzny
	Producent: ……………………………………………………..............
Nazwa: …………………………………………………………………
Typ: …………………………………………………………………….
Rok produkcji………………………………………………………

	
	
	Fabrycznie nowy
	TAK
	

	
	
	Typ konstrukcji: bez szybu
	TAK
	

	
	
	Rodzaj napędu: elektryczny
	TAK
	

	
	
	Napęd elektryczny, śrubowy lub równoważny
	TAK
	

	
	
	Prędkość jazdy: min.0,06 m/s
	TAK
	

	
	
	Nominalna ładowność (udźwig) - min. 385kg/ 
min. 3 osoby
	TAK
	

	
	
	Zasilanie: 230V
	TAK
	

	
	
	Liczba przystanków: 2
	TAK
	

	
	
	Dane techniczne:

	
	
	Wysokość podnoszenia: od 250 mm do 2990 mm (+/-10%)
	TAK
	

	
	
	Wysokość barierek i bramek: min. 1100 mm - max. 1150 mm
	TAK
	

	
	
	Szerokość w świetle bramki: min. 900 mm – max. 1100 mm
	TAK
	

	
	
	Poziom hałasu: nie więcej niż 50 dB
	TAK
	

	
	
	Awaryjne opuszczanie: możliwość ręcznego opuszczania platformy w przypadku zaniku zasilania
	TAK
	

	
	
	Sterowanie: przyciski wymagające stałego nacisku 
	TAK
	

	
	
	Wymiary użytkowe: min.900x1400mm- max. 1000 mm x 1500 mm dla przelotu 180° lub 1100x1400mm – max.1200 mm – 1500 mm dla przelotu 90° (w zależności od sposobu usytuowania przystanków)
	TAK
	

	
	
	Wymagane wyposażenie 
i zabezpieczenia co najmniej:
	
	

	
	
	Aktywna podłoga bezpieczeństwa wyposażona
w odpowiednią liczbę czujników bezpieczeństwa
	TAK
	

	
	
	Listwa bezpieczeństwa na podeście jezdnym
	TAK
	

	
	
	Zabezpieczenie bramek na dolnym i górnym przystanku przed otwarciem w sytuacji, gdy nie jest to bezpieczne
	TAK
	

	
	
	Elektromagnetyczne rygle bramek lub rozwiązanie równoważne
	TAK
	

	
	
	Przycisk awaryjnego zatrzymania STOP na podeście jezdnym
	TAK
	

	
	
	System zabezpieczenia przed przeciążeniem
	TAK
	

	
	
	Sygnalizacja przeciążenia 
w formie dźwiękowej 
i świetlnej
	TAK
	

	
	
	Zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie urządzenia w przypadku wystąpienia stanu niebezpiecznego
	TAK
	

	
	
	Rozwiązanie umożliwiające bezpieczne opuszczenie platformy w przypadku zaniku napięcia.
	TAK
	

	
	
	Konstrukcja i wykonanie:

	
	
	Podnośnik przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych.
	TAK
	

	
	
	Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją
	TAK
	

	
	
	Konstrukcja samonośna bez szybu;
	TAK
	

	
	
	Rampa najazdowej umożliwiająca bezpieczny wjazd i zjazd z platformy
	TAK
	

	
	
	Przystanki wyposażone 
w barierki i bramki zabezpieczające
	TAK
	

	
	
	Bramki	wyposażone w samozamykacze lub rozwiązania zapewniające ich samoczynne zamknięcie;
	TAK
	

	
	
	Zastosowanie elementów sterujących przystosowanych do użytkowania w warunkach zewnętrznych
	TAK
	

	
	
	Zapewnienie ochrony urządzenia przed nieuprawnionym użyciem
	TAK
	

	
	
	Sterowanie z poziomu dolnego, górnego i z poziomu platformy jezdnej
	TAK
	

	
	
	Gwarancja:

	
	
	Min. 24 miesiące
	TAK
	




	Lp.
	POZOSTAŁE WYMAGANIA:
	
	

	1
	Certyfikat UE (CE)
	TAK (załączyć do oferty)
	

	2
	Deklaracja zgodności w języku polskim
	TAK (załączyć do oferty)
	

	3
	Autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny na terenie Polski  
	TAK, wymienić punkty serwisowe
	

	4
	Opis techniczny parametrów urządzenia
	załączyć do oferty
	

	5
	Instrukcja eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz wykaz części zamiennych
	załączyć przy dostawie
	

	6
	Karta gwarancyjna 
	załączyć przy dostawie
	





……………….., dnia ………………….                             ..............................................................
     Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

