**Znak sprawy: ZP/BZLR/0026/2024 *Załącznik nr 3P do ZO***

***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2024***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakup i dostawa mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 17 części:**

**Część XVI zamówienia – SZAFY KARTOTEKOWE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Szafy kartotekowe – 2 sztuki** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: …………………. | | |
| Wymiary zewnętrzne WxSxG: 1285x610x630 mm (+/- 1%)  Waga: max. 87 kg | **TAK** |  |
| Ilość szuflad: 5 | **TAK** |  |
| Format przechowywanego dokumentu: koperty B5 (medyczne) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania: - korpus: blacha o gr. 0,8 mm (+/- 1%)  - fronty szuflad: blacha o gr. 1 mm (+/- 1%)  - pozostałe elementy: blacha o gr. 0,7 mm (+/- 1%) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania odporny na zarysowania i wilgoć | **TAK** |  |
| **Kolor korpusu oraz szuflad: do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego** | **TAK** |  |
| **Farba nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia** | **TAK** |  |
| Stopki poziomujące pozwalające na wyrównanie szafy względem podłoża podwyższające szafkę o 10 mm | **TAK** |  |
| W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | **TAK** |  |
| Centralne ryglowanie szuflad | **TAK** |  |
| Wyprodukowane w bieżącym roku lub poprzednim | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące | **TAK** |  |
| Zgodność z normami DIN EN 14073-2/11.04, DIN EN 14073-3/11.04, DIN EN 14074/11.04 lub równoważne | **TAK** |  |
| Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **2.** | **Szafy kartotekowe 3-szufladowe – 2 sztuki** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: ……………………. | | |
| Wymiary zewnętrzne WxSxG: 830x610x630 mm (+/- 1%)  Waga: max. 47 kg | **TAK** |  |
| Ilość szuflad: 3 | **TAK** |  |
| Format przechowywanego dokumentu: koperty B5 (medyczne) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania: - korpus: blacha o gr. 0,8 mm (+/- 1%)  - fronty szuflad: blacha o gr. 1 mm (+/- 1%)  - pozostałe elementy: blacha o gr. 0,7 mm (+/- 1%) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania odporny na zarysowania i wilgoć, zabezpieczony przed korozją | **TAK** |  |
| **Kolor korpusu oraz szuflad: do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego** | **TAK** |  |
| **Farba nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia** | **TAK** |  |
| Stopki poziomujące pozwalające na wyrównanie szafy względem podłoża podwyższające szafkę o 10 mm | **TAK** |  |
| W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | **TAK** |  |
| Centralne ryglowanie szuflad | **TAK** |  |
| Wyprodukowane w bieżącym roku lub poprzednim | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące | **TAK** |  |
| Zgodność z normami DIN EN 14073-2/11.04, DIN EN 14073-3/11.04, DIN EN 14074/11.04 lub równoważne | **TAK** |  |
| Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **3.** | **Szafa kartotekowa 2 –szufladowa – 1 sztuka** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: ……………………….. | | |
| Wymiary zewnętrzne WxSxG: 609x608x633 mm (+/- 1%)  Waga: max. 41 kg | **TAK** |  |
| Ilość szuflad: 2 | **TAK** |  |
| Format przechowywanego dokumentu: koperty B5 (medyczne) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania: - korpus: blacha o gr. 0,8 mm (+/- 1%)  - fronty szuflad: blacha o gr. 1 mm (+/- 1%)  - pozostałe elementy: blacha o gr. 0,7 mm (+/- 1%) | **TAK** |  |
| Materiał wykonania odporny na zarysowania i wilgoć | **TAK** |  |
| **Kolor korpusu oraz szuflad: do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego** | **TAK** |  |
| **Farba nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia** | **TAK** |  |
| Stopki poziomujące pozwalające na wyrównanie szafy względem podłoża podwyższające szafkę o 10 mm | **TAK** |  |
| W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | **TAK** |  |
| Centralne ryglowanie szuflad | **TAK** |  |
| Wyprodukowana w bieżącym roku lub poprzednim | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące | **TAK** |  |
| Zgodność z normami DIN EN 14073-2/11.04, DIN EN 14073-3/11.04, DIN EN 14074/11.4 lub równoważne | **TAK** |  |
| Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest higieniczny PZH | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*