**Znak sprawy: ZP/BZLR/0015/2025 *Załącznik nr 3E do ZO***

***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2025***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakupu, dostawy i montażu sprzętu kuchennego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem  
na 5 części:**

**Część V – KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i szafką – 1 sztuka** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji: ………………………………………………………. | | |
| Profesjonalna kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i szafką. Przeznaczona do obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu w naczyniach stalowych, aluminiowych, żeliwnych i emaliowanych | **TAK** |  |
| Obudowa kuchni wykonana ze stali nierdzewnej, płyty podpalnikowe wykonane z tłoczonej blachy kwasoodpornej, żeliwne ruszty | **TAK** |  |
| Kuchnia posiada piekarnik elektryczny GN 1/1 o mocy 2,6 kW | **TAK** |  |
| Komora piekarnika wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 56x37x31,5 cm, drzwi z szybą | **TAK** |  |
| Piekarnik posiada 3 poziomy prowadnic; na wyposażeniu ruszt | **TAK** |  |
| Piekarnik z oświetleniem | **TAK** |  |
| Palniki o mocy:  3 palniki o mocy 4,5 kW  3 palniki o mocy 7,5 kW | **TAK** |  |
| Funkcje grzania:   * dół 1,5 kW + góra 0,8 kW * dół 1,5 kW * góra 0,8 kW * grill 1,8 kW * grill 1,8 kW + termoobieg * dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg * tył 2,6 kW + termoobieg * praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie) | **TAK** |  |
| Możliwość regulacji temperatury za pomocą kurka 50-290°C | **TAK** |  |
| Zasilanie na gaz G20 lub G30 | **TAK** |  |
| Płomień oszczędnościowy 25% zużycia gazu | **TAK** |  |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe, palniki pilotowe | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące (wpisać ilość miesięcy) | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Atest PZH | **TAK** | (załączyć do oferty) |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | **TAK** | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*